# 采购项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概况：2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目。

二、货物配置表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **东坝新民社区综合体** | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 大圆桌面 | 1、优质木质圆形造型减少棱角。 2、骨架采用优质镀锌矩管，可折叠。 3、规格：≥1400\*1400\*750mm。 | 6 | 张 |
| 2 | 圆桌玻璃转盘 | 1、优质钢化玻璃 2、规格：≥1000\*1000\*50mm。 | 6 | 张 |
| 3 | 绞肉机 | 1、电压：220V，功率：≥0.85KW。 2、功能:绞肉。 3、采用优质不锈钢材料制作 。 4、规格： ≥350\*190\*390mm。 | 1 | 台 |
| 4 | 不锈钢自助翻盖保温炉 | 1、材质：采用优质不锈钢。 2、规格：≥550\*360\*300mm。 | 3 | 个 |
| 5 | 破壁机 | 1、电压：220，功率：800W-2200W。 2、破壁豆浆免过滤，精钢刀头。 3、功能：保温 启动 停止 预约 。 4、规格：1750ML。 | 1 | 个 |
| 6 | 微波炉 | 1、电压：220V,功率：900W 用于食品加热。 2、规格：25L 。 | 1 | 个 |
| 7 | 打浆机 | 1、电压：220V单相电机机型处理量≥50kg/h。 2、通过调节砂轮间隙可优化研磨效果。 3、规格：1500W 。 | 1 | 个 |
| 8 | 电加热熬汤桶 | 1、电压220V,功率：≥3KW 2、材质：不锈钢。 3、规格：60L。 | 1 | 个 |
| **南河体育场社区综合体** | | | | |
| 9 | 4眼煲仔炉 | 1、整体拉伸面板，框架焊接结构，采用优质不锈钢制作而成，配备精铸八角炉头，立柱采用同等不锈钢材质加调节脚。 2、具有熄火保护功能。 3、规格：≥700\*700\*800mm。 | 1 | 个 |
| 10 | 烤箱 | 1、电压：220V,功率：600W-2000W 上下管独立调温。 2、规格：25L 。 | 1 | 个 |
| 11 | 2炒一吊炒炉 | 1、材质采用201不锈钢板制作。 2、面板：1.0mm厚，围板：1.0mm厚。 3、炉膛：铸件炉膛一次成型、安装电子点火。 4、前沿带溢水排污槽，配挡渣板，立柱采用φ50\*1.0mm钢管，配可调节脚，带电子打火、熄火保护功能。 5、规格：≥1500\*800\*800 | 1 | 台 |
| 12 | 8格保温台 | 1、材质采用不锈钢板制作，配恒温温度调拨器（可调控温度），发热管功率/电压 3KW/220V。 2、立柱采用φ50mm 不锈钢圆通管连可调节高度子弹脚，安装去水阀门 1 套。 3、相关配件：1/2带盖份数盘8套。 4、规格：≥1500\*700\*800mm。 | 3 | 台 |
| **万缘快乐社区综合体** | | | | |
| 13 | 电蒸饭箱柜 | 1、电压：220V/功率：≥6KW。 2、材质采用不锈钢制作整体发泡。 3、蒸盘：两个实盘，两个漏孔盘（尺寸：400\*600mm）。 4、自动进水，手动断电 。 5、规格：4层。 | 1 | 台 |
| 14 | 立式冷藏柜 | 1、制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；冷藏室温度：+10℃～-1℃；电源220V50Hz，功率：≥400W。  2、制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好。 3、规格：四门（尺寸：≥1200\*700\*1950mm）。 | 1 | 台 |
| 15 | 大电饭锅 | 1、电压：220V,功率：3000W，煮米量≤4.5KG,适合用人12-27人。 2、规格：23L 。 | 1 | 个 |
| 16 | 冷藏操作台 | 1、制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；温度：+10℃～-1℃；电源220V50Hz，功率：≥200W。 2、制冷系统：使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好。 3、规格：≥1800\*760\*800mm | 1 | 台 |
| **上西女皇路社区综合体** | | | | |
| 17 | 微波炉（蒸烤） | 1、电压：220V,功率：600W-2000W 上下管独立调温。 2、规格：25L 。 | 1 | 个 |
| 18 | 豆浆机 | 1、电压：220，功率：800W-2200W。 2、破壁豆浆免过滤，精钢刀头。 3、功能：保温 启动 停止 预约 。 4、规格：1600ML。 | 1 | 个 |
| 19 | 粥桶 | 1、电压220V,功率：≥3KW 2、材质：不锈钢。 3、规格：60L。 | 1 | 个 |
| 20 | 速冻机 | 1、电压：220V，制冷方式：直冷，冷藏/冷冻，控温方式：机械/电子。 2、门体：顶开门设计，内胆材质优选抗菌材质，耐腐蚀且易清洁，避免异味残留。 3、规格：≥1680\*670\*880 | 1 | 台 |
| **宝轮云峰社区综合体** | | | | |
| 21 | 四眼灶 | 1、整体拉伸面板，框架焊接结构，采用优质不锈钢制作而成，配备精铸八角炉头，立柱采用同等不锈钢材质加调节脚。 2、具有熄火保护功能。 3、规格：≥700\*700\*800mm。 | 1 | 个 |
| 22 | 圆桌1 | 1、优质木质圆形造型减少棱角。 2、骨架采用优质镀锌矩管，可折叠。 3、规格：≥1400\*1400\*750mm。 | 10 | 张 |
| 23 | 凳子 | 1、优质木质圆形造型减少棱角。 2、骨架采用优质不锈钢条。 3、规格：≥300\*300\*450mm。 | 90 | 把 |
| 24 | 24个菜的盘子 | 1、优质陶瓷。 2、规格：≥300\*300\*40mm。 | 10 | 套 |
| 25 | 不锈钢盆子（筛眼） | 1、优质不锈钢。 2、规格：≥400\*400\*150mm。 | 4 | 个 |
| 26 | 不锈钢桶 | 1、优质不锈钢。 2、规格：≥300\*300\*300mm。 | 5 | 个 |
| 27 | 4层货架 | 1、层板采用不锈钢，层板内嵌加强筋， 2、架体共分四层，层高间距400mm。 3、立柱采用38\*38\*锈钢管做支撑；配不锈钢可调子弹脚. 4、规格：≥1500\*500\*1550mm。 | 4 | 个 |
| **北街社区助餐点** | | | | |
| 28 | 厨房天然气猛火灶（双炒单温） | 1、材质采用201不锈钢板制作。 2、面板：1.0mm厚，围板：1.0mm厚。 3、炉膛：铸件炉膛一次成型、安装电子点火。 4、前沿带溢水排污槽，配挡渣板，立柱采用φ50\*1.0mm钢管，配可调节脚。 5、带电子打火、熄火保护功能。 6、规格：≥1800\*800\*800mm. | 1 | 台 |
| 29 | 微波炉（蒸烤） | 1、电压：220V,功率：600W-2000W 上下管独立调温。 2、规格：25L 。 | 1 | 个 |
| 30 | 餐具 | 1、材质：优质不锈钢。 2、规格：五格。 | 16 | 个 |
| **陈家壕社区助餐点** | | | | |
| 31 | 冷柜 | 1、电压：220V，制冷方式：直冷，冷藏/冷冻，控温方式：机械/电子。 2、门体：顶开门设计，内胆材质优选抗菌材质，耐腐蚀且易清洁，避免异味残留。 3、规格：≥1680\*670\*880 | 1 | 台 |
| 32 | 两炒一吊 | 1、材质采用201不锈钢磨砂板制作。 2、面板：1.0mm厚，围板：1.0mm厚。 3、炉膛为耐火砖砌实，灶圈A3黑铁板 。 4、前沿带溢水排污槽，配挡渣板；炉体骨架采用40×40mm角钢加固，立柱采用φ50\*1.0mm不锈钢管内含钢柱，配可调节脚。 5、电子打火、熄火保护功能。 6、规格：≥1800\*900\*800mm。 | 1 | 台 |
| 33 | 蒸饭箱 | 1、优质不锈钢制作。 2、整体发泡，保温。 3、嵌入式硅胶门封，密封性好。 4、缺水自动上水，防止干烧。 5、火排式炉头。 6、电子点火系统熄火保护装置。 7、规格：12层 | 1 | 台 |
| **望江社区助餐点** | | | | |
| 34 | 冰箱 | 1、制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；电源220V50Hz，功率：≥400W。  2、制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好。 3、规格：283L。 | 1 | 台 |
| 35 | 电烤箱 | 1、电压：220V,功率：600W-2000W 上下管独立调温。 2、规格：40L 。 | 1 | 台 |
| 36 | 蜂窝炒锅(不粘锅) | 1、优质不锈钢制作。 2、规格：34CM 。 | 3 | 个 |
| 37 | 消毒柜 | 1、电压/功率：220V/1800w 2、全不锈钢外壳，加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，保证柜体内部温度均匀，机械控温。 3、规格：双门。 | 1 | 台 |
| **雪峰街道社区综合体** | | | | |
| 38 | 微波炉 | 1、电压：220V,功率：900W 用于食品加热。 2、规格：25L 。 | 1 | 个 |
| 39 | 大勺子 | 1、优质不锈钢制作。 2、规格：6两 。 | 1 | 个 |
| 40 | 破壁机 | 1、电压：220，功率：800W-2200W。 2、破壁豆浆免过滤，精钢刀头。 3、功能：保温 启动 停止 预约 。 4、规格：1750ML。 | 1 | 个 |
| 41 | 打浆机 | 1、电压：220V单相电机机型处理量≥50kg/h。 2、通过调节砂轮间隙可优化研磨效果。 2、规格：1500W 。 | 1 | 个 |
| 42 | 不锈钢盆子（筛眼） | 1、优质不锈钢。 2、规格：≥400\*400\*150mm。 | 1 | 个 |
| 43 | 保温分餐车 | 1、材质采用不锈钢板制作，配恒温温度调拨器（可调控温度），发热管功率/电压 3KW/220V。 2、立柱采用φ50mm 不锈钢圆通管连可调节高度子弹脚，安装去水阀门 1 套。 3、相关配件：1/2带盖份数盘4套。 4、规格：≥700\*700\*800mm。 | 1 | 台 |
| 44 | 电蒸饭箱柜 | 1、电压：220V/功率：≥6KW。 2、材质采用不锈钢制作整体发泡。 3、蒸盘：两个实盘，两个漏孔盘（尺寸：400\*600mm）。 4、自动进水，手动断电 。 5、规格：4层。 | 1 | 台 |
| **上西街道则天南路助餐点** | | | | |
| 45 | 破壁机 | 1、电压：220，功率：800W-2200W。 2、破壁豆浆免过滤，精钢刀头。 3、功能：保温 启动 停止 预约 。 4、规格：1750ML。 | 1 | 个 |
| 46 | 微波炉（蒸烤） | 1、电压：220V,功率：600W-2000W 上下管独立调温。 2、规格：25L 。 | 1 | 台 |
| 47 | 电蒸饭箱柜 | 1、电压：220V/功率：≥6KW。 2、材质采用不锈钢制作整体发泡。 3、蒸盘：两个实盘，两个漏孔盘（尺寸：400\*600mm）。 4、自动进水，手动断电 。 5、规格：4层。 | 1 | 台 |
| 48 | 冰箱 | 1、制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；电源220V50Hz，功率：≥400W。  2、制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好。 3、规格：四门（尺寸：≥1200\*700\*1950mm）。 | 1 | 台 |
| **花园社区老年食堂** | | | | |
| 49 | 保温分餐车 | 1、材质采用不锈钢板制作，配恒温温度调拨器（可调控温度），发热管功率/电压 3KW/220V。 2、立柱采用φ50mm 不锈钢圆通管连可调节高度子弹脚，安装去水阀门 1 套。 3、相关配件：1/2带盖份数盘4套。 4、规格：≥700\*700\*800mm。 | 2 | 台 |
| 50 | 消毒柜 | 1、电压/功率：220V/1800w 2、全不锈钢外壳，加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，保证柜体内部温度均匀，机械控温。 3、规格：双门 | 2 | 台 |
| 51 | 冰箱 | 1、制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；电源220V50Hz，功率：≥400W。  2、制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好。 3、规格：四门（尺寸：≥1200\*700\*1950mm）。 | 2 | 台 |
| 52 | 分菜桶 | 1、优质不锈钢。 2、规格：≥300\*300\*300mm。 | 2 | 个 |
| 53 | 蒸饭柜 | 1、电压：220V/功率：≥6KW。 2、材质采用不锈钢制作整体发泡。 3、蒸盘：三个实盘，三个漏孔盘（尺寸：400\*600mm）。 4、自动进水，手动断电 。 5、规格：6层。 | 1 | 台 |
| 54 | 不锈钢菜架 | 1、层板采用不锈钢，层板内嵌加强筋， 2、架体共分四层，层高间距400mm。 3、立柱采用38\*38\*锈钢管做支撑；配不锈钢可调子弹脚. 4、规格：≥1500\*500\*1550mm。 | 3 | 个 |
| 55 | 微波炉 | 1、电压：220V,功率：900W 用于食品加热。 2、规格：25L 。 | 3 | 台 |
| 56 | 蔬菜冷藏柜 | 1、制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；冷藏室温度：+10℃～-1℃；电源220V50Hz，功率：≥400W，玻璃门：3门  2、制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好。 3、规格：≥1800\*700\*1900mm。 | 1 | 台 |
| 57 | 送餐车 | 1、骨架采用 38\*38 不锈钢管焊接，材料厚度 1.2mm 2、每层层板采用 拉丝不锈钢板制作。 3、配置 2 个静音定向轮，2 个静音带刹车万向轮。 4、规格：≥950\*500\*930mm | 2 | 个 |
| 58 | 冷藏工作台 | 1、制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；温度：+10℃～-1℃；电源220V50Hz，功率：≥200W。 2、制冷系统：使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好。 3、规格：≥1800\*760\*800mm | 2 | 台 |
| 59 | 桌椅 | 1、1桌4椅  2、材质：木质框架采用优质 橡胶木 台面圆角木条。 3、功能：良好的抗震力 台面无缝拼接 边角处采用倒圆工艺，油漆 采用国内一线品牌油漆。 4、规格：≥1600\*800\*750mm。 | 7 | 套 |
| 60 | 大锅灶 | 1、台面，侧板及背板采用不锈钢板。 2、炉膛采用1.5mm镀锌板，特级耐火材料砌成。 3、炉体骨架采用L40\*40角钢和1.5mm碳钢板。 4、立管采用φ50\*1.5mm钢管，配可调节脚。 5、采用气阀、风阀,同时还配有排水管等辅助设计 6、灶门：正方形，边长为15cm。 7、电子打火，熄火保护装置风机：250W铜芯电机。 8、规格：≥1100\*1050\*800mm | 1 | 台 |
| **宝轮院社区助餐点** | | | | |
| 61 | 保温分餐车 | 1、材质采用不锈钢板制作，配恒温温度调拨器（可调控温度），发热管功率/电压 3KW/220V。 2、立柱采用φ50mm 不锈钢圆通管连可调节高度子弹脚，安装去水阀门 1 套。 3、相关配件：1/2带盖份数盘4套。 4、规格：≥700\*700\*800mm。 | 1 | 台 |
| 62 | 消毒柜 | 1、电压/功率：220V/1800w 2、全不锈钢外壳，加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，保证柜体内部温度均匀，机械控温。 3、规格：双门。 | 1 | 台 |
| 63 | 冰箱 | 1、制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；电源220V50Hz，功率：≥400W。  2、制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好。 3、规格：四门（尺寸：≥1200\*700\*1950mm）。 | 1 | 台 |
| 64 | 分菜桶 | 1、优质不锈钢。 2、规格：300\*300\*300mm。 | 1 | 个 |
| **宝轮新街社区助餐点** | | | | |
| 65 | 保温分餐车 | 1、材质采用不锈钢板制作，配恒温温度调拨器（可调控温度），发热管功率/电压 3KW/220V。 2、立柱采用φ50mm 不锈钢圆通管连可调节高度子弹脚，安装去水阀门 1 套。 3、相关配件：1/2带盖份数盘4套。 4、规格：≥700\*700\*800mm。 | 1 | 台 |
| 66 | 消毒柜 | 1、电压/功率：220V/1800w 2、全不锈钢外壳，加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，保证柜体内部温度均匀，机械控温。 3、规格：双门。 | 1 | 台 |
| 67 | 冰箱 | 1、制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；电源220V50Hz，功率：≥400W。  2、制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好。 3、规格：四门（尺寸：≥1200\*700\*1950mm）。 | 1 | 台 |
| 68 | 分菜桶 | 1、优质不锈钢。 2、规格：Φ300mm。 | 1 | 个 |
| **南河街道玖合苑助餐点** | | | | |
| 69 | 双炒一吊 | 1、材质采用201不锈钢磨砂板制作。 2、面板：1.0mm厚，围板：1.0mm厚。 3、炉膛为耐火砖砌实，灶圈A3黑铁板 。 4、前沿带溢水排污槽，配挡渣板；炉体骨架采用40×40mm角钢加固，立柱采用φ50\*1.0mm不锈钢管内含钢柱，配可调节脚。 5、电子打火、熄火保护功能。 6、规格：≥1800\*1000\*800mm。 | 1 | 台 |
| 70 | 炉拼台 | 1、台面板侧板和层板采用 1.0mm 采用不锈钢拉丝版。 2、脚通采38mm\*38mm\*1.0mm 不锈钢空心管，配可调性不锈钢子弹脚。面板向内折面 U 型，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺。 3、规格：≥600\*1000\*1200mm。 | 1 | 个 |
| 71 | 低背矮汤炉 | 1、不锈钢台面: 1.0mm不锈钢。  2、 底铁台面: 1.0mm镀锌铁板 。  3、台面背板、前板及侧板: 1.0mm不锈钢 。  4、炉胆围、炉胆底: 1.0mm镀锌铁板。  5、炉身框架:40x40x4角铁。 6、风机电压/电量：220V/0.38KW配有熄火保护功能。 7、规格：≥1200\*700\*500mm。 | 1 | 台 |
| 72 | 燃气蒸柜 | 1、优质不锈钢制作。 2、整体发泡，保温。 3、嵌入式硅胶门封，密封性好。 6、缺水自动上水，防止干烧。 7、火排式炉头。 8、电子点火系统熄火保护装置。 9、规格：12层 | 1 | 台 |
| 73 | 双通工作台 | 1、整体采用201不锈钢制作。 2、台面厚度1.0mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加。； 3、配置不锈钢可调子弹脚。 4、规格：≥1800\*800\*800mm。 | 1 | 台 |
| 74 | 绞切三用机 | 1、铜芯电机，额定功率：1500W/220V。 2、切肉转速：360R/min，绞肉转速：230R/min。 3、切片产量：200kg/h，切丝产量：250kg/h,绞肉产量：300kg/h。 4、规格：≥560\*480\*680mm。 | 1 | 台 |
| 75 | 冲地龙头 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温95度。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。 5、规格：≥130\*420\*80mm/（10米）。 | 1 | 个 |
| 76 | 六门冰柜 | 1、电压：220V，功率：≥750W。 2、制冷系统：直冷品牌压缩机，制冷强劲，蒸发器和冷凝器均为精铜管制作，R404A环保制冷剂，独立整体制冷机组。 3、温控器：机械控温。 4、板材：内外箱厚优质不锈钢。 5、环保发泡料整体高密度发泡层60mm。 6、内箱底板及门衬板为圆弧角设计。 7、规格：≥1800\*700\*1900mm。 | 1 | 台 |
| 77 | 单星工作柜 （左单星） | 1、整体优质201不锈钢制作。 2、台面采用1.0mm厚不锈钢板制作。 3、星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作。 4、配可调式子弹脚，厚度1.0mm。 5、横撑采用25\*38mm方通。 6、不锈钢下水器。 7、规格：≥1800\*700\*800mm | 2 | 台 |
| 78 | 五格售饭工作台 定制带全封闭双门柜 | 1、电压：220v，功率：3kw 2、材质：不锈钢 3、规格：定制 | 1 | 台 |
| 79 | 高温热风循环 消毒柜 | 1、双门，全不锈钢外壳，整体发泡； 2、容积：≥620L,功率：≥1800W；无指纹全无磁不锈钢箱体；加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压；子弹头柜脚。 3、规格：≥1150\*500\*1850mm。 | 1 | 台 |
| 80 | 三星水池 （异形定制款） | 1、整体优质201不锈钢制作。 3、台面采用1.0mm厚不锈钢板制作。 3、星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作。 4、配可调式子弹脚，厚度1.0mm。 5、横撑采用25\*38mm方通。 6、不锈钢下水器。 7、规格：≥2100\*800\*800mm。 | 1 | 个 |
| 81 | 六门更衣柜 | 1、采用201不锈钢板制作厚度。 2、六个门，上、下配不锈钢门及门锁，不锈钢磨砂板每扇门配钥匙 2 把。 3、规格：≥1200\*420\*1800mm。 | 1 | 个 |
| 82 | 四层平板货架 工程款 | 1、层板采用不锈钢，层板内嵌加强筋， 2、架体共分四层，层高间距400mm。 3、立柱采用38\*38\*锈钢管做支撑；配不锈钢可调子弹脚. 4、规格：≥1500\*500\*1550mm。 | 2 | 个 |
| 83 | 蒸汽 抽排一体机 | 1、一键启动。 2、自带节能LED灯。 3、采用一体式收集方式,配有独立动力大功率风机。 4、材质：加厚201优质不锈钢。 5、规格：L\*1100\*750mm。 | 2 | 米 |
| 84 | 油烟净化一体机 | 1、1.5-4kw净化效率：95% 以上  2、五级净化：  一级净化（匀风板）： 剩余的小颗粒油烟经过网格拦截小颗粒油烟，分离出的小颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽。   二级净化（动态拦截）： 在进口处设有动态拦截扇特别装置，由于拦截扇的旋转运动，与大颗粒的油滴、油污颗粒发生机械碰撞，从而被阻留，捕集；在离心力的作用下，洒落到拦截扇圆筒边沿堆积，油污向下流入集油池。  三级净化（静电净化）： 小粒径污染物进入正极板电解电离，把油烟变成带电微粒。这些带电微粒到达负极板后立刻被电极收集、吸附，流入油槽，有效地降解有害成份，起到净化作用。  四级净化（风速调解板）：  油烟经过前几级的净化后，再通过风速调解板，控制风速，达到最佳净化效果。  五级净化（UV光解净化）：  经过多次净化后，再经过末端装置——UV光解区，再次除去异味，并起到杀菌、消毒的作用。最后通过匀风过滤器，洁净的空气排出室外。 3、规格：L\*1200\*750mm | 2 | 米 |
| 85 | 弯头 | 1、采用国标镀锌钢板制作,厚度1.0mm；双面压筋加强处理；机械接驳。 2、规格：≥400\*400mm。 | 2 | 个 |
| 86 | 管道 | 1、采用国标镀锌钢板制作,厚度1.0mm；双面压筋加强处理；机械接驳。 2、规格：≥400\*400mm。 | 7 | 米 |
| 87 | 辅材 | 管材、线材、吊挂件、紧固件、钢绳、螺栓、吊钩等所供全部设备的选购附件/配件及安全附件。 | 1 | 批 |
| 88 | 餐桌 | 1、面材：定制高级多层板，经防潮，防虫，防腐处理，强度高，不易变形。 2、设计：桌角采用圆角设计，温和圆润，防碰撞，使用更放心。 3、漆面：高温烤漆工艺，色泽饱满，漆面不易脱落。 4、防滑桌角，稳定耐用。 5、规格：≥1300\*800\*750。 | 9 | 张 |
| 89 | 餐椅 | 1、弧形靠背，贴合背脊，弧形靠背复合人体工学，更贴合背部，舒缓减压。 2、宽大坐面，33\*39cm坐享舒适，高舒适落座体验。 3、柔软皮革，高弹软包，坐垫内置高弹海绵，搭配PU皮座面，柔软舒适。 4、合理坐高，自然垂腿，离地高度42CM，放松久坐不易腿麻 5、加固框架，稳固承重，牢固耐久不易断裂。 6、环保喷漆，光滑耐磨。 7、规格：450-500mm。 | 36 | 把 |

三、技术要求：

★1、成交供应商提供的货物是正规品牌、正规厂家生产的合格全新产品（含零部件、配件等），符合或优于国家（行业）相关标准，满足本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

★2、成交供应商应按磋商文件规定的时间及质量要求交货，货物在送到使用单位时，且货物的表面无划伤、碰撞现象。并提供产品质量检验合格证、清单、配件、用户使用手册、原厂保修卡、说明书及其它配套资料等。

★3、本项目涉及的设施设备安装须达到可以使用的要求，符合相关行业的验收标准。

★4、投标人须承诺在项目中标后，履约过程中如有不满足磋商文件要求或者商务服务不满足采购人要求的，采购人将视成交供应商提供虚假响应谋取成交资格，并有权终止合同。

1. 涉及设备的运输、转运、搬运、安装、调试均由成交供应商负责，在组装、调试过程中造成的货物丢失、损毁等风险均由成交供应商承担。

四、商务要求：

1、 交货时间：签订合同后30日内完成项目供货及安装调试并通过采购人验收使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、验收：本项目采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）要求进行验收。

4、付款方式：合同签订后7日内预付合同金额的30%；项目验收合格后15日内，一次性支付合同剩余价款。

5、售后服务要求：本项目采购所有货物免费质保期为1年。质保期内，非人为因素而出现的质量问题，成交供应商负责包修、包换，承担一切费用；质保期内，自然因素（如火灾等）造成的损坏成交供应商进行维修时，仅收材料费。

6、违约责任与解决争议的方法：

（1）因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。

（2）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

注：以上带★项为实质性要求，必须完全满足，否则做无效投标处理。