附件
1、项目需求介绍
一、项目概述

因监测工作需要，成都市双流生态环境局拟采购多功能声级计、COD消解仪等监测分析仪器一批。
二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	多功能声级计
	台
	2
	/

	2
	COD消解仪
	台
	1
	/


三、技术参数及要求

	序号
	仪器设备
	技术参数

	1
	多功能声级计
	一、主要技术指标

符合标准：GB/T 3785.1—2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1；

频率范围：10 Hz～20 kHz；

本机电噪声：小于10 dBA，15 dBC，20 dBZ；

测量范围：20 dB～143 dBA；

时间计权：并行（同时）F、S、I；

频率计权：并行（同时）A、C、Z；

显示器：≥4.0英寸电容型触摸屏；

主要测量功能：总值积分、统计分析、24小时；

主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等（注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95）；

数据存储：≥ 60 GB；

通讯模块：内嵌Wi-Fi、4G和蓝牙通讯模块；

定位系统：内置北斗定位系统；

具备录音功能，可选采样频率48k和24k；

输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、WIFI、蓝牙；

具备数据加密功能，防止数据篡改；

电源：3.7 V 10000 mAh锂电池、9 VDC外接电源（20 W快充）；

测量时间：1 s到96 h任意设置；

配置要求：主机（含总值积分、统计分析、24小时）*1，便携输出设备*1，设备箱*1，延长杆*1，延长线5米*1；

	2
	COD消解仪
	一、产品参数：

产品型号：HCA-103

测量范围：0~700mg/L700~10000mg/L(水样稀释)

测量时间：不小于2小时

测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)，相对标准偏不大于5.0%；工业有机废水(500mg/L)，相对标准偏不大于8.0%

环境温度：-20℃~55°C

电源电压：AC 220V±10%，50HZ

加热功率：3000W(锥形瓶加热)

批样处理：12管微晶

外形尺寸：500×370×620mm

仪器重量：33kg

配置要求：使用说明1份；装箱单1份；合格证1份；COD回流消解器1台；加热瓶12只；消解管12根。


四、项目要求

1.供应商须提供安装、调试、运输和售后服务，验收合格后一次性支付费用。

2.质保期：自产品验收完成之日起计算，1年。质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后2小时内响应，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如供应商不能及时完成货物维修或货物经供应商3次维修仍不能达到采购合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

3.供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

4.供应商已充分了解采购人对合同设备的性能和技术的需求，响应报价即视为所供应设备完全能达到技术参数。

5.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。

五、报价文件要求

1.公司营业执照、法定代表人身份证复印件；

2.设备说明一览表：包含设备名称、品牌、规格型号、生产厂家（全称）等；

3.报价清单

报价文件必须加盖报价供应商公章（多页加盖骑缝章），必须注明：项目名称、公司名称、地址、联系人、联系电话及邮箱。

2、报价单
项目名称：成都市双流生态环境局监测设备购置项目

	标的名称
	品牌、型号、生产厂家等

（请详细写清楚）
	数量（计量单位）
	单价（万元）
	标的

金额（万元）
	备注

	多功能声级计
	
	2台
	
	
	

	COD消解仪
	
	1台
	
	
	

	合计总价
	小写： XXXX万元，  大写：XXXXXXXX

	供应商名称

（盖章）
	

	供应商联系人及联系方式
	

	供应商营业执照等资质
	

	报价日期
	

	备注
	


注：合同价是供应商响应采购项目需求的全部工作内容的价格体现,包含安装、调试、运输、售后、人工、税费、利润以及其他不可预见费等完成本项目采购内容所需的一切费用。

