# 采购项目技术、服务要求及其他商务要求

一、项目概况：广元市利州区雪峰第一幼儿园托育中心改造项目（设施设备及成品定制柜）采购项目。

二、技术参数及配置：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 直饮水设备 | 1.额定功率：220V~50Hz，制热功率：2200W，适用水压：0.1～0.4 MPa，耗电量：0.09kw.h/24h，制热水能力：≥25L/h(≥90℃）；2.六温段可调选择，满足不同温度用水需求（常温水、45°、50°、60°、85°、100°）；五档定量取水选择（150m、230m、300ml、500ml、999ml连续放水）；3.钢化玻璃面板设计、高清触摸大屏、取水动态实时显示，即时显示温度。 | 套 | 3 |  |
| 2 | 温奶器 | 1.材质:ABS，冲奶，摇奶，暖奶三合一；2.额定电压220V，PLUS超大触摸显示屏，易操作，精准定量，出水量高；3.消毒容量≥7L,双层无死角杀菌，约70度巴氏热风系统边烘干边消毒，管道消毒技术；4.水壶容量≥1.3L大容量。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 保洁口杯柜 | 1.规格：730\*270\*1210mm（±5mm）；2.电压功率：220V/600W， 3.采用不锈钢材质，加粗层架设计，全钢化玻璃,可允许同时摆放≥30个幼儿专用口杯； 4.消毒方式：臭氧＋红外消毒。 | 台 | 3 |  |
| 4 | 儿童床（成品定制） | 1.规格：1100\*600\*150mm（±5mm）；1. 每张床由4只整体式塑料床腿和2个1.4cm厚桦木多层板床头，2个1.4cm厚桦木多层板床边，1张9mm厚多层板床板组合而成，表面采用优质环保油漆喷涂而成，四遍底漆，四遍面漆，安全.无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；

▲3.产品至少符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准；（提供所投板材具有CMA标识的检测报告扫描件）▲4.提供具有CMA标识实木幼儿床的检测报告扫描件，检测依据为至少符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》,检测项目需包含：甲醛释放量、木材含水率、底脚平稳性要求检测合格。 | 张 | 90 |  |
| 5 | 桌子（成品定制） | 1.规格：1200\*600\*450mm（±5mm）；2.桌面采用优质橡木制作而成，无死节、开裂、虫眼，桌面厚度1.8cm；3.桌腿采用5\*5cm优质橡木实木加工而成,无疤结无毛刺；4.整体采用榫卯结构坚固耐用；1. 采用优质环保油漆，桌子外侧喷涂四次，桌子内侧喷涂一次，无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；

▲6.产品至少符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准，提供第三方检测机构具有CMA标志的检测报告扫描件加盖供应商公章；▲7.产品至少符合GB/T 43002-2023《儿童家具质量检测及质量判定》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准。（提供第三方检测机构具有CMA标志的检测报告扫描件加盖供应商公章） | 张 | 15 |  |
| 6 | 实木椅子（成品定制） | 1.规格：400\*400\*300mm（±5mm）；2.采用橡木制作而成，无死节、开裂、虫眼；3.整体采用榫卯结构坚固耐用；4.采用优质环保油漆，外侧喷涂四次，内侧喷涂一次，无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑，无裸露尖锐金属件；▲5.产品至少符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。（提供第三方检测机构具有CMA标志的检测报告扫描件加盖供应商公章） | 张 | 60 |  |
| 7 | 坐便椅子 | 1.规格：445\*300mm（±5mm）；2.原生强韧PP材质，无异味，坚固，承重高，光滑无毛刺，贴身接触无伤害；3.前凸防溅尿设计，底部TPE防滑垫；4.多功能可折叠好收纳，三角支撑结构，更安全，可马桶可蹲便；▲5.产品至少符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。（提供第三方检测机构具有CMA标志的检测报告扫描件加盖供应商公章） | 把 | 4 |  |
| 8 | 异形桌子（成品定制） | 1.规格：1200\*600\*450mm（±5mm）；2.桌面采用优质橡木制作而成，无死节、开裂、虫眼，桌面厚度1.8cm；3.桌腿采用5\*5cm优质橡木实木加工而成，无疤结无毛刺；4.整体采用榫卯结构坚固耐用；5.采用优质环保油漆，桌子外侧喷涂四次，桌子内侧喷涂一次，无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；▲6.产品至少符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准；（提供第三方检测机构具有CMA标志的检测报告扫描件加盖供应商公章）▲7.产品至少符合GB/T 43002-2023《儿童家具质量检测及质量判定》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准，提供第三方检测机构具有CMA标志的检测报告扫描件加盖供应商公章。 | 张 | 2 |  |
| 9 | 沙发椅子（成品定制） | 1.规格：360\*480\*460mm（±5mm）；▲2.产品至少符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。（提供第三方检测机构具有CMA标志的检测报告扫描件加盖供应商公章） | 把 | 30 |  |
| 10 | 乳儿班书包柜（现场定制） | 1.规格：2600\*350\*800mm（±5mm）；2.选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | M2 | 2.08 |  |
| 11 | 乳儿班配奶操作台（现场定制） | 1.规格：3300\*600\*800mm（±5mm）；2.柜体选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。2.台面选用人造大理石和不锈钢水池。 | M2 | 2.64 |  |
| 12 | 乳儿班奶粉用品吊柜（现场定制） | 1.规格：1800\*350\*80mm（±5mm）；2.选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | M2 | 1.44 |  |
| 13 | 乳儿班水杯架（现场定制） | 1.规格：900\*200\*800mm（±5mm）；2.选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | M2 | 0.72 |  |
| 14 | 乳儿班洗漱尿布台柜（现场定制） | 1.规格：1800\*600\*800mm（±5mm）；2.柜台选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。2.台面选用人造大理石，含陶瓷盆。 | M2 | 1.44 |  |
| 15 | 乳儿班硅胶浴盆 | 1.规格：870\*480\*260mm（±5mm）；2.材质：环保硅胶材质。 | 个 | 1 |  |
| 16 | 乳儿班拖布池 | 1.规格：500\*500\*450mm（±5mm）；2.材质：陶瓷。 | 个 | 1 |  |
| 17 | 乳儿班洗漱尿布台吊柜（现场定制） | 1.规格：1800\*400\*800mm（±5mm）；2.柜体选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | M2 | 1.44 |  |
| 18 | 乳儿班儿童床收纳柜（现场定制） | 1.规格：2400\*600\*2800mm（±5mm）；2.选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | M2 | 6.72 |  |
| 19 | 托小班书包柜（现场定制） | 1.规格：1860\*350\*800mm（±5mm）；2.选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | M2 | 1.49 |  |
| 20 | 托小班配奶操作台柜（现场定制） | 1.规格：3200\*600\*800mm（±5mm）；2.柜体选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。2.台面选用人造大理石和不锈钢水池。 | M2 | 2.56 |  |
| 21 | 托小班奶粉用品吊柜（现场定制） | 1.规格：1800\*350\*800mm（±5mm）；2.选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | M2 | 1.44 |  |
| 22 | 托小班水杯架柜（现场定制） | 1.规格：900\*200\*800mm（±5mm）；2.选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | M2 | 0.72 |  |
| 23 | 托小班洗漱尿布台柜（现场定制） | 1.规格：2450\*600\*800mm（±5mm）；2.柜体选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。2.台面选用人造大理石，含陶瓷盆。 | M2 | 1.96 |  |
| 24 | 托小班硅胶浴盆 | 1.规格：870\*480\*260mm（±5mm）；2.材质：环保硅胶材质。 | 个 | 1 |  |
| 25 | 托小班拖布池 | 1.规格：500\*500\*450mm（±5mm）；2.材质：陶瓷。 | 个 | 1 |  |
| 26 | 托小班托布池柜（现场定制） | 1.规格：500\*500\*2400mm（±5mm）；2.柜体选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。2.台面选用人造大理石。 | M2 | 1.2 |  |
| 27 | 托小班洗漱尿布台吊柜（现场定制） | 1.规格：2450\*400\*800mm（±5mm）；2.柜体选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。2.台面选用人造大理石，含陶瓷盆。 | M2 | 1.96 |  |
| 28 | 托小班儿童床收纳柜（现场定制） | 1.规格：2400\*600\*2800mm（±5mm）；2.选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | M2 | 6.72 |  |
| 29 | 托大班书包柜（现场定制） | 1.规格：2370\*350\*800mm（±5mm）；2.选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | M2 | 1.9 |  |
| 30 | 托大班配奶操作台柜（现场定制） | 1.规格：3200\*600\*800mm（±5mm）；2.柜体选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。2.台面选用人造大理石和不锈钢水池。 | M2 | 2.56 |  |
| 31 | 托大班奶粉用品吊柜（现场定制） | 1.规格：1800\*350\*800mm（±5mm）；2.选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | M2 | 1.44 |  |
| 32 | 托大班水杯架柜（现场定制） | 1.规格：1200\*200\*800mm（±5mm）；2.选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | M2 | 0.96 |  |
| 33 | 托大班儿童床收纳柜（现场定制） | 1.规格：2400\*600\*2800mm（±5mm）；2.选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | M2 | 6.72 |  |
| 34 | 母婴室操作台柜（现场定制） | 1.规格：2850\*600\*600mm（±5mm）；2.柜体选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。2.台面选用人造大理石，含陶瓷盆。 | M2 | 1.71 |  |
| 35 | 玩具墙（现场定制） | 1.规格：3700\*1200mm（±5mm）；2.选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | M2 | 4.44 |  |
| 36 | 儿童床收纳柜（现场定制） | 1.规格：1200\*600\*2800mm（±5mm）；2.选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | M2 | 10.08 |  |
| 37 | 移动楼梯（现场定制） | 1.规格：1450\*500\*1300mm（±5mm）；2.选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | 组 | 1 |  |
| 38 | 鞋柜（现场定制） | 1.规格：2400\*300\*540mm（±5mm）；2.选用Enf级及以上环保材料，确保甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准,柜子材质表面光滑,对柜子边缘进行圆角处理。 | M2 | 1.3 |  |

三、技术要求：

1.成交供应商提供的货物是合格的全新产品，符合或优于国家（行业）相关标准（如果本项目引用的相关标准有最新版本的均以最新标准执行，采购活动中已经作废失效的标准、规范等，在评审中和履约中自动不再适用），满足本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。如因提供伪劣产品或产品质量不符合本次采购项目要求所导致的一切后果和责任由成交供应商自行承担，并按照相关规定给予处理。

2.成交供应商应按采购文件规定的时间及质量要求交货，货物在送到使用单位时货物的表面无划伤、磨损、磕碰伤等现象，并提供产品质量检验合格证、说明书及其它配套资料等。

3.成交供应商在服务过程中应服从采购人的管理，按照采购人要求完成相关工作。

★4.供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，并在其他响应性文件中单独提供承诺函，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

★5.供应商须承诺货物清单中现场定制产品的板材至少符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量mg/m³Enf级≤0.025，合同签订前向采购人提供板材的CMA检测报告复印件。**（单独提供承诺函加盖供应商鲜章）**

★6.其他要求：如果本项目采购需求中引用的相关标准有最新版本的均以最

新标准执行，采购活动中已经作废失效的，在评审中和履约中自动不再适用。

四、商务要求：

1.交货期：签订合同后30日内完成交货和安装并通过采购人验收使用。

2.交货地点: 广元市利州区雪峰第一幼儿园。

3.支付方式：合同签订后预付合同金额30%，验收合格后成交供应商凭全额有效发票，采购人支付合同价款的70%。

4.验收：

4.1验收主体：广元市利州区雪峰第一幼儿园。

4.2验收程序：采购人在收到成交供应商发出验收申请后3日内做出出面答复并完成验收。

4.3验收内容：本项目所涉及的货物参数配置、技术要求内容及形成的资料等。

4.4验收标准：采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库【2016】205文件要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

★5.供应商的报价应包括货物成本、货物运输、人工、安装、调试、培训、利润、税费等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

6.质保及售后服务要求：

6.1质保期：本项目所有货物1年(质保期为验收合格之日起开始计算)。

6.2质保期内供应商应负责设施设备维修及抢修。20分钟内作出响应，4小时内到达采购人现场维修和更换零件，相关费用(包括材料)由供应商承担。2个工作日内如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，质保期内供应商不得以任何理由影响正常使用。

6.3质保期内供应商必须派专业技术维护人员负责售后事宜。

6.4质保期后，供应商应向采购单位提供及时、优质、价格优惠的技术服务和备件。质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由供应商自行承担。

7.违约责任：

如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过 失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

8.涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

注：以上★项为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则做无效投标处理。