**采购项目技术、服务及其他商务要求**

一、项目概况：广元市利州区24小时工会驿站建设采购项目。

二、货物清单及配置：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 图片（仅做参考，供应商无需响应） | 备注 |
| 一、集装箱房 | | | | | | |
| 1 | 集装箱房 | 定制。 | 1 | 套 |  | 中心商城新建板房 |
| 二、电器类 | | | | | | |
| 1 | 空调 | 1.产品规格:1.5P；  2.颜色:白色；  3.产品类型：壁挂式。 | 2 | 台 |  | 中心商城新建板房1台、公交公司板房1台。 |
| 2 | 智能电视 | 1.特色分类 LED电视,智能电视,全高清电视；  2.屏幕尺寸 43英寸；  3.屏幕比例 16:9；  4.观看距离 2.0-2.5米；  5.背光性能 直下式/DLED。 | 4 | 台 |  | 栖凤廊桥驿站1台、南街口驿站1台、中心商城新建板房1台、公交公司板房1台。 |
| 3 | 冰箱 | 1.产品类别 双门；  2.总容积 182L；  3.冷藏室容积 118L；  4.冷冻室容积 64L；  5.制冷方式 风冷式；  6.冷冻能力 1.5kg/24h。 | 4 | 台 |  | 栖凤廊桥驿站1台、南街口驿站1台、中心商城新建板房1台、公交公司板房1台。 |
| 4 | 微波炉 | 1.智能类型：不支持智能；  2.容量：20L(含)-25L(含)；  3.功率：700W；  4.内胆材质：涂层；  5.底盘类型：平板式；  6.控制方式：电脑式；  7.开门方式：按键式。 | 4 | 台 |  | 栖凤廊桥驿站1台、南街口驿站1台、中心商城新建板房1台、公交公司板房1台。 |
| 5 | 壁挂饮水机 | 壁挂式下置水桶，抽桶装水，100度泡茶，常温水，温度有四档，水量有三档调节。2200瓦，3秒速热。大屏幕数字显示温度一键选择。静音稳定耐用。 | 4 | 台 |  | 栖凤廊桥驿站1台、南街口驿站1台、中心商城新建板房1台、公交公司板房1台。 |
| 三、智能系统 | | | | | | |
| 1 | 远程电视发布系统（电脑、手机远程控制） | 采用瑞芯微RK3566高性能、低功耗的四核应用处理器,搭载Android11.0系统，主频高达1.8GHz。嵌入式3DGPU与OpenGLES1.1/2.0/3.2、OpenCL2.0和Vulkan1.1完全兼容。特殊的2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能，并提供非常平稳的操作。 内置NPU支持0.8T和INT8/INT16混合操作，支持几乎全格式有着十分强大的视频解码能力。支持4K H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码，支持多路视频源同时解码，如支持8~10路1080P30 H264/H265。支持HDR10，色彩、动态范围具有优良的表现 支持图像后处理，解交织，去噪，色彩增强，超分辨率。RK3566采用全新独立JPEG解码处理器，高效并发处理多小图解析，支持动态码率、帧率、分辨率调节等功能。可集成以太网、WIFI、蓝牙、移动4G一体，超低功设计，内置高品质散热片，工业和行业信息发布应用需求。 | 4 | 套 |  | 栖凤廊桥驿站1套、南街口驿站1套、中心商城新建板房1套、公交公司板房1套。 |
| 2 | 远程监控（支持语音对讲、人流统计、电脑手机远程控制） | 1.功能周界报警； 2.焦段标准； 3.清晰度：500万像素； 4.焦距6mm,3.6mm,2.8mm； 5.内存容量：256G。 | 4 | 套 |  |
| 3 | 远程门禁系统含闭门器（电脑、手机远程控制） | 1.光学式指纹识别模块可外接标准 wiegan.d26/34、hllk.私有 wd.esgd读卡器DS-K1T804T:T£a/CFU序列号，包括各种异形卡，支持金属环境使用；  2.读卡距离为［0-4.5］厘米；  3.复位键\*1；  4.上行接口：TCP/IF；  5.下行接口：R8-485（接门控安全模块）；  6.韦根接口默认输出（w26/w34），輸入（wiegand26/34，bik 私有 wiesgd协议）；  7.TCF/TP:10/100M 网速自适应；  8.开门按钮\*1、门磁\*1、报警输入\*1；  9.开门按钮\*1、\*1；  10.开门继电器（电锁输出）\*1、报警输出\*1输出接口；  11.USB 接口；  12.安装简便、牢固、支持明装、金属门安装、支持暗盒安装（120暗盒）。 | 4 | 套 |  |
| 4 | 远程灯控系统（零火版）（手机远程控制） | 1.支持平台（手机控制）远程控制：灯开关； 2.操控方式:按键式； 3.灯路控制:单路； 4.布线方式:单火线； 5.连接方式:433射频； 6.控制系统:客控系统； 7.按键个数:单开关。 | 4 | 套 |  |
| 5 | 远程呼叫系统 （手机远程控制） | 参数支持语音呼叫求助器报警器呼叫器 通话免费 SOS一键报警跌倒呼叫报警。 | 4 | 套 |  |
| 6 | 远程空调开关 （手机远程控制） | 1.支持平台（手机控制）：接入APP； 2.信号类型（频段）：2.4G WIFi； 3.红外频率：38K； 4.红外范围：5米内（不可阻挡）； 5.控制角度：360°； 6.产品功耗：＜2W； 7.供电接口：DC5V / 2A (Micro USB)； 8.工作湿度：-10-50°C； 9.产品材质：ABS环保塑胶； 10.产品尺寸：≥65\*25mm； 11.电源线长：20.8米； 12.产品清单：含空调遥控器、数据线、说明书。 | 4 | 套 |  |
| 7 | 远程电视开关（手机远程控制） | 1.支持平台（手机控制）：接入APP； 2.信号类型（频段）：2.4G WIFi； 3.红外频率：38K； 4.红外范围：5米内（不可阻挡）； 5.控制角度：360°； 6.产品功耗：＜2W； 7.供电接口：DC5V / 2A (Micro USB)； 8.工作湿度：-10-60°C； 9.产品材质：ABS环保塑胶； 10.产品尺寸：≥60\*20mm； 11.电源线长：20米； 12.产品清单：含电视遥控器、数据线、说明书。 | 4 | 套 |  |
| 8 | 手机多功能充电器 | 1.总功率； 2.18瓦1.5米三合一防丢款+防丢收纳盒。 | 4 | 台 |  | 栖凤廊桥驿站1台、南街口驿站1台、中心商城新建板房1台、公交公司板房1台。 |
| 9 | 安装辅材 | 含网线.电源线、管材。 | 1 | 批 |  |  |
| 四、设施设备类 | | | | | | |
| 1 | 订制储藏式凳子1 | 1、规格：长1.5米、宽0.45米；  2.实木免漆板+软包。 | 8 | 个 |  | 栖凤廊桥驿站2个、南街口驿站2个、中心商城新建板房2个、公交公司板房2个。 |
| 2 | 订制储藏式凳子2 | 1、规格：长2.4米、宽0.45米；  2.实木免漆板+软包。 | 2 | 个 | 中心商城新建板房1个、公交公司板房1个。 |
| 3 | 躺椅 | 铝合金+PE藤编材质。 | 4 | 个 |  | 栖凤廊桥驿站1个、南街口驿站1个、中心商城新建板房1个、公交公司板房1个。 |
| 4 | 桌+4把凳子 | 五层不锈钢架。 | 4 | 套 |  | 栖凤廊桥驿站1个、南街口驿站1个、中心商城新建板房1个、公交公司板房1个。 |
| 5 | 报杆架2 | 五层铁艺架。 | 4 | 个 |  | 中心商城新建板房1个、公交公司板房1个。栖凤廊桥驿站1个、南街口驿站1个。 |
| 6 | 置物架 | 三层铁艺架。 | 4 | 个 |  | 栖凤廊桥驿站1个、南街口驿站1个、中心商城新建板房1个、公交公司板房1个。 |
| 7 | 雨伞及雨伞架 | 10头带锁加高架+10把双人纤维商务伞。 | 4 | 套 |  | 栖凤廊桥驿站1套、南街口驿站1套、中心商城新建板房1套、公交公司板房1套。 |
| 8 | 医药箱+药品 | 14寸35种高配急救药品。 | 4 | 套 |  | 栖凤廊桥驿站1套、南街口驿站1套、中心商城新建板房1套、公交公司板房1套。 |
| 五、广告类 | | | | | | |
| 1 | 外墙拆除旧广告、翻新、喷漆（四面） | 人工。 | 1 | 项 | a5fdd62854a7f47a98674e059292607 | 栖凤廊桥驿站。 |
| 2 | 外墙拆除旧广告、、翻新、喷漆（三面） | 人工。 | 1 | 项 |  | 南街口驿站。 |
| 3 | 门头字 | 精品发光字、面积：5.5m×0.6m。 | 2 | 项 |  | 栖凤廊桥驿站、南街口驿站。 |
| 4 | 正门形象墙 | 2厘PVC+2mm亚克力背喷、面积：7.6m×2m。 | 2 | 项 | 老城户外 | 栖凤廊桥驿站、南街口驿站。 |
| 5 | 门头字1 | 精品发光字、面积：5.5m×0.6m。 | 1 | 项 |  | 中心商城新建板房。 |
| 6 | 正面+侧面形象墙1 | 2厘PVC+2mm亚克力背喷、面积：13m×2m。 | 1 | 项 |
| 7 | 门头字2 | 精品发光字、面积：5.5m×0.6m。 | 1 | 项 |  | 公交公司板房。 |
| 8 | 正门形象墙2 | 2厘PVC+2mm亚克力背喷、面积：7.6m×2m。 | 1 | 项 |
| 9 | 室内形象墙1 | 2厘PVC+2mm亚克力背喷、面积：3.48m×2.56m。 | 2 | 项 | 55713e05857aa15a9d56ddf33edcd34 | 栖凤廊桥驿站、南街口驿站。 |
| 10 | 室内形象墙2 | 2厘PVC+2mm亚克力背喷、面积：6m×2.56m。 | 2 | 项 |  | 中心商城新建板房、公交公司板房。 |
| 11 | 监控提示牌 | 5mm亚克力+背胶、面积：0.32m×0.14m。 | 4 | 个 | QQ截图20240815085441 | 栖凤廊桥驿站1个、南街口驿站1个、中心商城新建板房1个、公交公司板房1个。 |

三、技术要求：

1、供应商提供的货物是正规品牌、正规厂家生产的合格全新产品，符合或优于国家（行业）相关标准，满足本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、供应商应按采购文件规定的时间及质量要求交货，货物在送到使用单位时，且货物的表面无划伤、碰撞现象。并提供产品质量检验合格证、说明书及其它配套资料等。

四、商务要求：

1、交货时间：合同签订后30日内完成交货并通过采购人验收使用。

2、交货地点：栖凤廊桥驿站1个、南街口驿站1个、中心商城、公交公司。

4、付款方式：采购人与成交供应商在合同中约定。

5、验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件和《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库[2021]22号）文件规定以及谈判文件的货物清单及配置、技术要求、成交供应商的响应文件以及合同约定标准进行验收。

★6、报价要求：本项目报价是供应商全部完成本项目所有内容的最终报价，包括但不限于：包括货物成本、人工、 储存、装卸运输费、保险费（含人员、车辆、货物等）、专用运输工具费、售后服务费、利润、税费等一切费用。供应商应根据本项目的实际情况与自身现实情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商的原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责由此给自身和采购人造成的一切损失，采购人不会承担任何责任和费用。

7、售后服务要求：

（1）货物清单及配置中的货物除电器类的质保期为1年，电器类货物的质保期按照生产厂家要求执行。如质保期内出现质量问题，成交供应商应在接到通知后2小时内到场，4小时内完成更换。

（2）成交供应商应有完善的售后服务体系，提供不少于2名专人负责与采购人联系售后服务事宜，配置专门固定的售后服务电话。

（3）成交供应商指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

# 注：以上带★项为实质性要求，不允许负偏离，否则做无效投标处理。