成都市公安局金牛区分局荷花池派出所厨房设备采购项目（项目编号：SQBX-CD2025-0530号），以下内容现做出如下更正：

**一、比选文件 第六章 二 技术参数要求 （二）排烟类：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **产品图片** | **技术参数** | **★数量** | **★单位** | **★单价限价（元）** |
| 1  | 镀锌烟管 |  | ★1、材质：不锈钢，厚度≥1.0mm；2、管内壁双面压筋加强处理；烟管内连接处用玻璃硅胶密封；含直管、弯头、变径管及连接法兰盘； | 12  | 米 | 220 |
| 2  | 镀锌背风管 |  | ★1、材质：不锈钢，厚度≥1.0mm；2、管内壁双面压筋加强处理；烟管内连接处用玻璃硅胶密封；含直管、弯头、变径管及连接法兰盘； | 5.8  | 米 | 275 |

**更正为：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **产品图片** | **技术参数** | **★数量** | **★单位** | **★单价限价（元）** |
| 1  | 镀锌烟管 |  | ★1、材质：采用镀锌钢板制作，厚度≥1.0mm；2、管内壁双面压筋加强处理；烟管内连接处用玻璃硅胶密封；含直管、弯头、变径管及连接法兰盘； | 12  | 米 | 220 |
| 2  | 镀锌背风管 |  | ★1、材质：采用镀锌钢板制作，厚度≥1.0mm；2、管内壁双面压筋加强处理；烟管内连接处用玻璃硅胶密封；含直管、弯头、变径管及连接法兰盘； | 5.8  | 米 | 275 |

**二、比选申请文件截止时间和比选时间：**

**原公告的递交比选申请文件截止时间和比选时间：2025-9-18 11:00:00，更正为：2025-9-19 11:00:00。**

**其他内容不变。**