**采购项目技术、服务及其他商务要求**

一、项目概况：唐家河景区及青溪古镇片区水毁灾后恢复材料配送服务项目，本项目分为包1唐家河景区材料配送服务和包2青溪古镇片区材料配送服务两个包件进行采购。

二、采购内容：

## **包1唐家河景区材料配送服务：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **森氧美墅室外灾后恢复** | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 天然青石板1 | 规格：200mm\*400mm\*20mm | ㎡ | 198 |  |
| 2 | 天然青石板2 | 规格：300mm\*600mm\*20mm | ㎡ | 198 |  |
| 3 | 台湾2号草皮 | 草皮苗高100mm | ㎡ | 20 |  |
| 4 | 铜芯电线 | 1.5平方 | m | 9 |  |
| 5 | 种植土 | 普通种植土 | m³ | 43 |  |
| 6 | 立柱大路灯 | 定制 | 个 | 2500 |  |
| 7 | 踏步灯夜灯 | 功率5w | 个 | 65 |  |
| 8 | 红砖 | 240mm\*115mm\*53mm标准砖 | 匹 | 1.2 |  |
| 9 | 水泥 | 标号C45 | t | 450 |  |
| 10 | 细沙 | 直径0.25mm-0.35mm | m³ | 85 |  |
| 11 | 青石栏杆 | 定制； 立柱：200mm\*200mm\*1200mm 横杆：100mm\*150mm | m | 445 |  |
|
|
| **森氧美墅1号楼室内灾后恢复** | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 大理石踢脚线 | 双层，单层厚100mm，高340mm | m | 280 |  |
| 2 | 复合踢脚线 | 高60mm | m | 18 |  |
| 3 | 强化木地板 | 规格：1220mm\*200mm\*12mm | ㎡ | 258 |  |
| 4 | 石膏 | 10kg/袋 | 袋 | 16 |  |
| 5 | 内墙腻子 | 5公斤/袋 | 袋 | 20 |  |
| 6 | 集成墙板 | 8mm厚 | ㎡ | 126 |  |
| 7 | 网格袋 | 1200mm\*5000mm/卷 | 卷 | 60 |  |
| 8 | 砂纸 | 240目 | 张 | 1.5 |  |
| 9 | 细滚筒 | 长20cm，刷头宽7cm | 个 | 12 |  |
| 10 | 羊毛刷 | 7寸 | 个 | 8 |  |
| 11 | 808建筑胶水 | 18kg/桶 | 桶 | 85 |  |
| 12 | 复合实木门 | 规格：900mm\*2100mm\*40mm | 樘 | 1200 |  |
| 13 | 云石胶 | 5kg/桶 | 桶 | 300 |  |
| 14 | 大理石调色膏 | 200g/支 | 支 | 16 |  |
| 15 | 干湿磨片磨头 | 长4寸 | 套 | 26 |  |
| 16 | 晶面粉 | 5kg/桶 | 桶 | 250 |  |
| 17 | 釉面剂 | 5L/桶 | 桶 | 490 |  |
| 18 | 釉面膏 | 5kg/桶 | 桶 | 420 |  |
| 19 | 抛光垫 | 3M；直径：21寸 | 张 | 26 |  |
| 20 | 棉麻地毯 | 定制 | ㎡ | 345 |  |
| **森氧美墅地下室发电机房及配电室** | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 风扇 | 定制 | 个 | 490 |  |
| 2 | 控制器 | 定制 | 个 | 674 |  |
| 3 | 塑壳断路器1 | 50-100A，插入式 | 个 | 836 |  |
| 4 | 塑壳断路器2 | 150-200A，插入式 | 个 | 2800 |  |
| 5 | 塑壳断路器3 | 400A | 个 | 856 |  |
| 6 | 电容器1 | BSMJ0.45-15-3 | 个 | 150 |  |
| 7 | 电容器2 | BSMJ0.45-30-3 | 个 | 280 |  |
| 8 | 接触器1 | 63A 220V | 个 | 188 |  |
| 9 | 接触器2 | 43A 220V | 个 | 98 |  |
| 10 | 高压负荷开关 | 定制，手合电分+分励 | 台 | 4300 |  |
| 11 | 带电显示器 | 定制 | 个 | 230 |  |
| 12 | 避雷器 | 定制 | 个 | 160 |  |
| 13 | 电压互感器 | 10/0.1KV 0.2S | 个 | 1635 |  |
| 14 | 电流互感器 | 100/5 0.2S | 个 | 1425 |  |
| 15 | 电流表 | 50-250/5 | 个 | 36 |  |
| 16 | 信号灯 | 380V | 个 | 13 |  |
| 17 | 干式变压器1 | SCB13-500KVA 0.4KV | 台 | 84500 |  |
| 18 | 干式变压器2 | SCB13-800KVA 0.4KV | 台 | 107600 |  |
| 19 | 发动机内部线组 | 定制 | 套 | 3350 |  |
| 20 | 油管 | 外径10mm 内径8mm | 套 | 500 |  |
| 21 | 20L油桶 | 容量20L | 个 | 85 |  |
| 22 | 散热器 | 定制 | 套 | 6750 |  |
| 23 | 发电机专用机油 | 5w-25 | 升 | 280 |  |
| 24 | 发电机轴承 | 312轴承 | 只 | 2680 |  |
| 25 | 励磁线圈 | 定制 | 只 | 980 |  |
| 26 | 炭刷 | 定制 | 只 | 290 |  |
| 27 | 炭刷架 | 定制 | 只 | 285 |  |
| 28 | 起动机 | 定制 | 只 | 4500 |  |
| 29 | 电瓶 | 12v ,165ah | 只 | 1750 |  |
| 30 | 机油机滤 | 定制 | 只 | 240 |  |
| 31 | 地铺石地砖 | 规格：300mm\*600mm\*20mm | ㎡ | 280 |  |
| 32 | 复合实木门 | 规格：900mm\*2100mm\*40mm | 樘 | 1200 |  |
| 33 | 集成扣板板 | 8mm厚 | ㎡ | 126 |  |
| **森氧美墅铁桥及步道灾后恢复** | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 槽钢1 | 规格：140mm\*55mm\*5mm 长2240mm | 个 | 350 |  |
| 2 | 槽钢2 | 规格：100mm\*45mm\*4mm | m | 90 |  |
| 3 | 扁铁皮 | 规格：35mm\*3mm | m | 12 |  |
| 4 | 铁板1 | 规格：1500mm\*1960mm\*5mm | 张 | 958 |  |
| 5 | 铁板2 | 规格：1500mm\*1500mm\*5mm | 张 | 718 |  |
| 6 | 角铁 | 规格：30mm\*30mm | m | 15 |  |
| 7 | 定制18高强筋连接杆 | 规格：直径18mm | m | 60 |  |
| 8 | 定制高强螺帽 | 规格：内径18mm | 个 | 5 |  |
| 9 | 防锈油漆 | 5kg/桶 | 桶 | 279 |  |
| 10 | 焊条 | 规格：直径2.5mm 长度300mm | 件 | 379 |  |
| 11 | 切割片 | 规格：直径350mm 厚度1.2mm | 片 | 15 |  |
| 12 | 角磨机切割片 | 规格：直径105mm 厚度1.2mm | 片 | 2 |  |
| 13 | 锁扣 | 规格：80mm\*260mm\*8mm | 套 | 120 |  |
| 14 | 防腐木 | 规格：1960mm\*175mm\*28mm | ㎡ | 246 |  |
| 15 | 原木栏杆 | 立柱：直径180mm 横杆：直径160mm | ㎡ | 489 |  |
|
| 16 | 工字钢 | 规格：160mm\*80mm\*5mm | m | 200 |  |
| 17 | 红砖 | 240mm\*115mm\*53mm标准砖 | 匹 | 1 |  |
| 18 | 水泥 | 标号C45 | t | 499 |  |
| 19 | 细沙 | 直径0.25mm-0.35mm | m³ | 85 |  |
| 20 | 现浇模板 | 400mm\*1200mm\*12mm | ㎡ | 75 |  |
| 21 | 花岗石 | 规格：300mm\*600mm\*30mm | ㎡ | 290 |  |
| 22 | 18毫米螺纹钢 | hrb400热轧钢，直径18mm | 根 | 98 |  |
| 23 | 12毫米毫米螺纹箍筋 | hrb400热轧钢，直径12mm 长1500mm\*宽800mm | 个 | 45 |  |
| 24 | 8毫米螺纹箍筋 | hrb400热轧钢，直径8mm长450mm\*宽450mm | 个 | 8 |  |
| 25 | 8毫米光面钢筋 | hpb300热轧钢，直径8mm | 根 | 23 |  |
| 26 | 6毫米光面钢筋 | hpb300热轧钢，直径6mm | 根 | 14 |  |
| 小计 | | | | |  |
| **森氧美墅熊猫咖啡馆业态提升** | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 收银前吧 | 乱纹不锈钢，厚度1.2mm 规格：800mm\*900mm | m | 3600 |  |
|
| 2 | 白色直角蛋糕柜 | 材质：5mm厚钢化玻璃 规格：1200mm\*800mm\*900mm | 台 | 7580 |  |
|
| 3 | 吧台1 | 乱纹不锈钢，厚度1.2mm 规格：1650mm\*800mm\*800mm | 台 | 5980 |  |
|
| 4 | 吧台2 | 乱纹不锈钢，厚度1.2mm 规格：1350mm\*800mm\*900mm | 台 | 3980 |  |
|
| 5 | 吧台3 | 乱纹不锈钢，厚度1.2mm 规格：2500mm\*800mm\*900mm | 台 | 6850 |  |
| 6 | 风冷冷冻柜 | 不锈钢,规格：1200mm\*700mm\*700mm | 台 | 7660 |  |
| 7 | 陶瓷卡布杯碟250ml | 250ml | 套 | 58 |  |
| 8 | 陶瓷卡布杯碟300ml | 300ml | 套 | 68 |  |
| 9 | 门店收银系统 | 定制 | 套 | 2800 |  |
| 10 | 钱箱(铁) | 规格：420mm\*405mm\*100mm | 台 | 380 |  |
| 11 | 58小票机usb | 规格：138mm\*119mm\*101mm | 台 | 310 |  |
| 12 | 246B标签打印机usb | 定制 | 台 | 690 |  |
| 13 | 支付盒子 | 规格：110mm\*130mm\*105mm | 台 | 245 |  |
| 14 | 单屏收银机 | 规格：185mm\*2200mm\*410mm | 台 | 3360 |  |
| 15 | 电子菜单屏 | 规格：540mm\*317mm\*135mm | 台 | 3300 |  |
| 16 | 高亮屏TV款 | 规格：955mm\*554mm\*84mm | 台 | 2780 |  |
| 17 | 高亮屏TV款吊架 | 规格：26-55英寸吊架 | 个 | 450 |  |
| 18 | 室外广告宣传牌 | 规格：4.5m\*2m 镀锌板造型，烤漆发光字 | 套 | 9700 |  |
| 19 | 室内吊式广告牌 | 规格：1.8\*0.55 镀锌板造型，迷你发光字 | 块 | 4200 |  |
| 20 | 熊猫造型 | 玻璃钢雕塑 | 个 | 7800 |  |
| 21 | PANDA 座地发光字 | 规格：2200mm\*70mm镀锌板造型，烤漆发光字 | 套 | 6400 |  |
| 22 | 定制木制花架台 | 规格：1200mm\*35mm\*1200mm | 套 | 3800 |  |
| 23 | 墙面UV雕刻 | 厚1.5cm 材质：PVC板 | 套 | 2870 |  |
| 24 | 柱子假植装饰 | 矩管支架、吊假植 | 个 | 1850 |  |
| 25 | 桌面艺术摆件 | 定制 | 个 | 130 |  |
| **关虎游客中心灾后恢复** | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 大便器水箱 | 容量：6L | 套 | 340 |  |
| 2 | 亮面瓷砖 | 规格：300mm\*600mm\*8mm | ㎡ | 120 |  |
| 3 | 20水管 | 国标ppr热水管规格：内径16mm 外径20mm | 根 | 50 |  |
| 4 | 麻绳 | 规格：直径8mm，长50m/捆 | 捆 | 35 |  |
| 5 | 钢结构顶盖 | 直径1250mm、高度30mm圆盖，钢板厚度3mm | 个 | 750 |  |
| 6 | 钢结构广告牌 | 定制 | 个 | 3200 |  |

**包2青溪古镇片区材料配送服务：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **林影星空灾后恢复** | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 青石栏杆 | 定制： 立柱200×200×1200mm， 横杆100×150mm | m | 445 |  |
| 2 | 台湾2号草皮 | 苗高100mm | ㎡ | 20 |  |
| 3 | 栽植冬青 | 灌木:苗高1500-1800mm 养护期：90天 | ㎡ | 16 |  |
| 4 | 高杆灯 | 功率70w | 个 | 484 |  |
| 5 | 太阳能路灯 | 3.1m | 个 | 408 |  |
| 6 | 矮草坪灯 | 功率30w | 个 | 223 |  |
| 7 | 电动伸缩门 | 定制 | 个 | 6360 |  |
| 8 | 红砖 | 规格：200mm\*400mm\*10mm | 匹 | 1.2 |  |
| 9 | 文化墙—砂 | 直径0.25mm-0.35mm | m3 | 85 |  |
| 10 | 文化墙—文化石 | 天然黄木纹碎拼 | m2 | 285 |  |
| 11 | 文化墙—水泥 | c45 | t | 450 |  |
| 12 | 文化墙—钢筋 | HRB400螺纹钢 | t | 4850 |  |
| 13 | 空调外机主板—大5P空调 | 适用于原大5P空调 | 个 | 3442 |  |
| 14 | 空调外机主板—3P空调 | 适用于原3P空调 | 个 | 1961 |  |
| 15 | 空调外机主板—2P空调 | 适用于原2P空调 | 个 | 737 |  |
| 16 | 空调风机电机—大5P | 适用于原大5P空调 | 台 | 2894 |  |
| 17 | 空调风机电机—3P | 适用于原3P空调 | 台 | 408 |  |
| 18 | 空调风机电机—2P | 适用于原2P空调 | 台 | 236 |  |
| 19 | 空调制冷剂 | R410A制冷剂 | 台 | 276 |  |
| 20 | 仓库玻璃窗 | 定制 | ㎡ | 585 |  |
| 21 | 外墙真石漆 | 75公斤成品桶装 | ㎡ | 138 |  |
| 22 | 伸缩雨蓬 | 厚度：2.5mm 规格：7.3×3.1m 铝合金支架 | ㎡ | 111 |  |
| 23 | 铝合金钢化玻璃天棚 | 规格：4.5×3.5m 采用1.2cm双层夹胶玻璃 主骨架44×100×3mm铝合金 | ㎡ | 540 |  |
| 24 | 钢化玻璃墙面 | 100系列 | ㎡ | 565 |  |
| 25 | 岩棉夹心板天棚 | 50mm岩棉夹心板 | ㎡ | 208 |  |
| 26 | 岩棉夹心板隔墙 | 50mm岩棉夹心板 | ㎡ | 265 |  |
| 27 | 防盗门 | 900mm\*2100mm\*40mm | 樘 | 1113 |  |
| 28 | 钢筋 | hrb400热轧钢，直径10mm | t | 3682.3 |  |
| 29 | 仓库、厨房—细砂 | 长度：6米；2.5㎜厚；80㎜×80㎜镀锌方管 | m3 | 85 |  |
| 30 | 耐磨砖 | 规格：400mm\*400mm\*18mm | m2 | 125 |  |
| 31 | 仓库结构—立柱 | 6米/根； 2.5㎜厚，80×80㎜镀锌方管 | 根 | 281 |  |
| 32 | 仓库结构—横杆 | 6米/根； 2.5mm厚，40×60mm镀锌管 | 根 | 196 |  |
| 33 | PVC排水管 | 外径110mm，管材厚3.8mm | 根 | 38 |  |
| 34 | C15混凝土 | 商混 | m3 | 450 |  |
| 35 | C30混凝土 | 商混 | m3 | 650 |  |
| 36 | 桌子1 | 圆桌 直径1200mm\*高700mm | 个 | 4000 |  |
| 37 | 桌子2 | 圆桌 直径1300mm\*高700mm | 个 | 4000 |  |
| 38 | 柜机空调1 | 2匹 | 台 | 4699 |  |
| 39 | 柜机空调2 | 5匹 | 台 | 5799 |  |
| 40 | 装饰柜 | 规格:2800mm\*2640mm\*350mm | m² | 280 |  |
| 41 | 窗帘纱 | 定制 | m² | 135 |  |
| 42 | 遮阳膜 | 咖啡色、铝合金支架，定制 | m² | 185 |  |
| 43 | 铜芯电线 | 1.5㎡ | m | 9 |  |
| 44 | 开关 | 86型 | 个 | 25 |  |
| 45 | 咖啡厅广告牌 | 定制 | 个 | 280 |  |
| 46 | 咖啡厅桌 | 规格：700mm\*700mm\*700mm  材质：铁艺 | 张 | 2500 |  |
| 47 | 咖啡厅桌椅 | 材质：铁艺，定制 | 个 | 600 |  |
| 48 | 伞 | 长2000mm\*宽200mm 铝合金钢制骨架 | 套 | 1000 |  |
| 49 | 咖啡机 | 双头全自动咖啡机 | 台 | 32000 |  |
| 50 | 杯子1 | 250毫升陶瓷 | 套 | 38 |  |
| 51 | 杯子2 | 300毫升陶瓷 | 套 | 40 |  |
| 52 | 小桌灯 | 功率5w | 个 | 100 |  |
| 53 | 灯带 | 规格：宽20mm ，功率5w | m | 35 |  |
| 54 | 洗手盆 | 规格：800mm\*550mm\*700mm | 个 | 800 |  |
| 55 | 大便器水箱 | 容量：6L | 套 | 350 |  |
| 56 | 辅材 | 灯、电线、开关 | 套 | 250 |  |
| 57 | 成品卫生间 | 规格：3000mm\*1500mm\*2800mm | 个 | 5400 |  |
| **林影星空业态提升** | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 钢化玻璃栏杆 | 不锈钢，栏杆1.2m高，采用1.2cm钢化玻璃 | m | 485 |  |
| 2 | 塑木地板 | 规格：3000mm\*180mm\*22mm | ㎡ | 125 |  |
| 3 | 儿童沙池 | 约15平方，其中沙的规格:16—30目 | 个 | 6678 |  |
| 4 | 滑梯 | 材质：金属＋塑料；  规格：345cm×120cm×330cm | 个 | 4605 |  |
| 5 | 成品秋千 | 材质：金属＋塑料；  规格：345cm×120cm×330cm | 个 | 865 |  |
| 6 | 健身器材 | 材质为优质钢管，其中主管直径114mm，厚度3.8mm。 | 个 | 760 |  |
| 7 | 实木木屋 | 定制：4米×4米，樟子松；其中立柱横截面180mm×180mm,梁横截面90mm×180mm，屋面为彩钢瓦并用sbs卷材防水 | 个 | 38425 |  |
| 8 | 大木茶台 | 实木  规格：1300mm\*1300mm\*700mm | 个 | 3800 |  |
| 9 | 机麻 | 规格：1000mm\*1000mm\*800mm | 个 | 4000 |  |
| 10 | 饮水机 | 双开门柜式 | 台 | 1000 |  |
| 11 | 铜芯线1 | 4m² | 圈 | 390 |  |
| 12 | 铜芯线2 | 2.5m² | 圈 | 290 |  |
| 13 | 地插 | 弹起阻尼地插5孔 | 个 | 125 |  |
| 14 | 5孔插座 | 86型5孔（暗装） | 个 | 30 |  |
| 15 | 开关 | 86型双开（暗装） | 个 | 30 |  |
| 16 | 风扇吊灯 | DIAMDND变频 42寸 | 套 | 450 |  |
| 17 | 灯 | 功率35w | 个 | 350 |  |
| **唐家河.镜剧场维修** | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 防火阻燃纱幕 | 定制 | ㎡ | 58 |  |
| 2 | 卷轴机械 | 定制 | 台 | 1870 |  |
| 3 | 控制盒接收网口 | 定制 | 个 | 848 |  |
| 4 | 舞台控制器 | 定制 | 个 | 3392 |  |
| 5 | 前升降舞台换变频器 | 定制 | 套 | 1780 |  |
| 6 | 前舞台新更换模块 | 定制 | 个 | 2120 |  |
| 7 | 前升降舞台伺服驱动器 | 定制 | 台 | 1832 |  |
| 8 | 中间升降舞台电机 | 定制 | 个 | 4028 |  |
| 9 | 换旋转舞台模块 | 定制 | 个 | 2968 |  |
| **县衙排危** | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 木方 | 材质：樟子松，横截面  规格：30mm\*40mm | m | 5 |  |
| 2 | 防坠网 | 60针加密网 | ㎡ | 27 |  |
| 3 | 钉子 | 5寸钉 | kg | 18 |  |
| 4 | 防锈油漆 | 5kg/桶 | 桶 | 280 |  |
| **东城墙城楼屋顶维修** | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 屋底瓦 | 黏土烧制，定制 | 匹 | 1.5 |  |
| 2 | 屋面瓦 | 黏土烧制，定制 | 匹 | 1.5 |  |
| 3 | 勾头 | 黏土烧制，定制 | 匹 | 2.3 |  |
| 4 | 滴水 | 黏土烧制，定制 | 匹 | 2.3 |  |
| 5 | 筒瓦 | 黏土烧制，定制 | 匹 | 9 |  |
| 6 | 脊梁 | 黏土烧制，定制 | m | 244.15 |  |

**注：以上表格中的定制是指成交供应商根据采购人实际需求提供相应的货物。**

三、服务要求（包1-包2）：

1.成交供应商配送的货物应是合格的全新产品，符合或优于国家（行业）相关标准（如果本项目引用的相关标准有最新版本的均以最新标准执行，采购活动中已经作废失效的标准、规范等，在评审中和履约中自动不再适用），满足本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.成交供应商应按采购文件规定的时间及质量要求配送货物，货物在送到使用单位时，货物的表面应无划伤、碰撞现象，并提供产品质量检验合格证、说明书及其它配套资料等。

3.供应商的报价应包括货物成本、货物运输、人工、仓储、二次搬运、利润、保险、税费等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

4.成交供应商在服务过程中应服从采购人的管理，按照采购人要求完成相关工作。

四、商务要求（包1-包2）：

1.配送地点：采购人指定地点。

2.服务时间：签订合同后50日内完成服务。

3.付款方式: 采购人与成交供应商根据实际供应数量据实结算。

4.验收：采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件和《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库[2021]22号）文件规定、谈判文件的要求、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容进行验收。

# 5.售后服务要求：本项目配送的所有货物免费维保期为1年。如维保期内出现质量问题，成交供应商应在接到通知后12小时内到场，24小时内完成更换。