附件
1、项目需求介绍
一、项目概述

因监测站紫外、红外测油仪使用产生故障，成都市双流生态环境局拟对全自动紫外、红外测油仪进行维修。
二、维修清单

	序号
	维修/更换组件
	单位
	数量
	技术要求

	1
	步进电机减速器组合
	套
	1
	能与现有昂林全自动紫外分光油分析仪（型号OL1040）匹配，维修/更换后满足国标分析方法要求。

	2
	十通阀
	套
	1
	能与现有昂林全自动红外分光油分析仪（型号OL1020）匹配，维修/更换后满足国标分析方法要求。

	3
	注射泵
	套
	1
	能与现有昂林全自动紫外分光油分析仪（型号OL1040）匹配，维修/更换后满足国标分析方法要求。

	4
	硅酸镁柱
	套
	4
	能与现有昂林全自动分光油分析仪（型号OL1020、OL1040）匹配，更换后满足国标分析方法要求。


三、项目要求

1.供应商须提供维修、安装、调试、运输和售后服务。

2.质保期：自产品安装调试完成之日起计算，不少于1年。质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后2小时内响应，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如供应商不能及时完成货物维修或货物经供应商3次维修仍不能达到采购合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

3.供应商须提供全新的配件，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

4.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。

5.付款方式：验收合格后一次性支付。

四、报价文件要求

1.公司营业执照；

2.报价单：报价文件加盖报价供应商公章。

2、报 价 单

项目名称：成都市双流生态环境局全自动测油仪维修
	维修/更换组件
	品牌、型号、生产厂家等

（请详细写清楚）
	数量
	单价（元）
	分项金额（元）
	备注

	步进电机减速器组合
	
	1套
	
	
	

	十通阀
	
	1套
	
	
	

	注射泵
	
	1套
	
	
	

	硅酸镁柱
	
	4套
	
	
	

	合计总价
	小写： XXXX元，  大写：XXXXXXXX

	供应商名称

（盖章）
	

	供应商联系人及联系方式
	

	供应商营业执照等资质
	

	报价日期
	

	备注
	


注：合同价是供应商响应采购项目需求的全部工作内容的价格体现,包含安装、调试、运输、人工、质保以及其他不可预见费等完成本项目采购内容所需的一切含税费用。

